

 **ҠАРАР**  № 112 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 «11» август 2016 й. «11» августа 2016 г.

**«**Об утверждении программы комплексного развития

 транспортной инфраструктуры сельского поселения

 Бекетовский сельсовет муниципального района

 Ермекеевский район Республики Башкортостан на

 2016 – 2020 годы и с перспективой до 2032 года»

 В целях разработки комплекса мероприятий направленных на повышение надежности, эффективности и экологичности работы объектов транспортной

инфраструктуры, расположенных на территории сельского поселения Бекетовский сельсовет муниципального района Ермекеевский район

Республики Башкортостан, руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Бекетовский сельсовет муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан на 2016 – 2020 гг. и с перспективой до 2032 года.

2. Установить, что в ходе реализации Программы мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств бюджета.

 3. Постановление обнародовать на информационном стенде администрации сельсовета и разместить на сайте администрации сельского поселения [www.spbeketovo.ru](http://www.spbeketovo.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Бекетовский сельсовет З.З.Исламова

 Приложение

 к постановлению главы

 сельского поселения

Бекетовский сельсовет

 № 112 от 11.08.2016.

 **ПРОГРАММА**

 **«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры**

**сельского поселения Бекетовский сельсовет муниципального района**

 **Ермекеевский район Республики Башкортостан на 2016 –2020 г.г. и с перспективой до 2032 года»**

с. Бекетово

**СОДЕРЖАНИЕ**

**Введение**

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры сельского

 поселения Бекетовский сельсовет

3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов на территории сельского поселения Бекетовский сельсовет.

 4. Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры.

5. Перечень и очередность реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения

6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Бекетовский сельсовет.

7. Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения Бекетовский сельсовет.

8. Предложение по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности на территории Поселения.

**ВВЕДЕНИЕ**

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Бекетовский сельсовет муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан на период с 2016 -2020 г.г и с перспективой до 2032 года разработана на основании следующих документов;

- В соответствии с Федеральным законом от 30.12. 2012 № 289-ФЗ « О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

|  |
| --- |
| - Федеральный закон от 06 октября 2003 года [№ 131-ФЗ](http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/index.php?do4=document&id4=96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;- поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701;- постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года N 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов». |

 Программа определяет основные направления развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Бекетовский сельсовет, в том числе, социально- экономического и градостроительного поселения, транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевоза грузов по видам транспорта, уровня автомобилизации, параметров дорожного движения, показатели безопасности дорожного движения, негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития транспортной инфраструктуры МО. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие МО и в полной мере соответствует государственной политике реформирования транспортного комплекса Российской Федерации.

Цели и задачи программы – развитие транспортной инфраструктуры поселения, сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности, формирование условий для социально- экономического развития., повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Программа комплексного развития****транспортной инфраструктуры сельского****поселения Бекетовский сельсовет муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан** **на 2016 – 2020 г.г. и с перспективой до 2032 года (далее – Программа)** |
| Разработчик Программы | Администрация сельского поселения Бекетовский сельсовет муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация сельского поселения Бекетовский сельсовет муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан |
| Цель Программы | Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное развитие и скоординированное с иными сферами жизнедеятельности поселения  |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются:-формирование условий для социально- экономического развития.,- повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность ,- снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения. |
| Целевые показатели | Технико- экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры, включая показатели безопасности , качество эффективности и эффективности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности . |
| Срок и этапы реализации Программы | Период реализации Программы с 2016 по 2032 годы. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета МО в рамках муниципальных программ Объем финансирования Программы составляет:**2016 год** – 1237 тыс. руб.обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения**2017год**Объем финансирования Программы составляет 2000\* тыс.руб.обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения **2018год** Объем финансирования Программы составляет 2000\* тыс.руб.обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения**2019год** Объем финансирования Программы составляет 2000\* тыс.руб.обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения **2020год** Объем финансирования Программы составляет 1500\* тыс.руб.обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения**2021-2026 года** Объем финансирования Программы составляет 9000\* тыс.руб.обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения**2027-2031 года** Объем финансирования Программы составляет 7500\* тыс.руб.обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения**2032 год** Объем финансирования Программы составляет 2000\* тыс.руб.обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещенияФинансирование из бюджета сельского поселения ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации и фактического выделения средств из бюджетов всех уровней. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации Программы к 2032 году предполагается:1. развитие транспортной инфраструктуры :2. развитие транспорта общего пользования:3. развитие сети дорог поселения 4. Снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровья населения.5. Повышение безопасности дорожного движения. |

\*- данные значения подлежат ежегодной корректировке

1. **Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры сельского поселения Бекетовский сельсовет**

Сельское поселение Бекетовский сельсовет наделено статусом сельского поселения Законом Республики Башкортостан от 17 декабря 2004 года № 126-з «О границах, статусе и административных центрах муниципальных образований в Республике Башкортостан»

Сельское поселение Бекетовский сельсовет находится в южной части Ермекеевского района. Общая площадь составляет 13277 га. Протяжённость границ сельского поселения Бекетовский сельсовет 110 км. На сегодняшний день численность населения сельского поселения Бекетовский сельсовет составляет 1189 человек .

В состав сельского поселения Бекетовский сельсовет входит семь населённых пунктов это: с. Бекетово (центр), с. Городецкое , с. Новый, с. Новотураево, с. Кожай- Максимово, д. Сысоевка, д. Хорошовка .

С севера сельское поселение Бекетовский сельсовет граничит с Белебеевским районом, с востока- с Бижбулякским районом , с юга- сельским поселением Восьмомартовский сельсовет, с запада с сельским поселением Спартакский сельсовет.

*Автомобильный транспорт*

Внешние связи сельского поселения Бекетовский сельсовет поддерживаются круглогодично автомобильным транспортом. Расстояние от с. Бекетово до административного центра района с. Ермекеево по автодороге - 25 км, расстояние от с. Бекетово до областного центра г. Уфа – 225 км.

По территории сельского поселения Бекетовский сельсовет проходят следующие автомобильные дороги общего пользования:

- Регионального и межмуниципального значения:

- Белебей-Ермекеево-Приютово ~ 3,0 км;

- Бекетово-Знаменка-Исламбахты ~ 5,8 км

- местного значения Бекетово- Городецкое , протяженность – 5 км.;

- местного значения Бекетово- Новый , протяженность – 10 км;

- местного значения Бекетово – Новотураево , протяженность – 22 км;

- местного значения Бекетово – Кожай-Максимово , протяженность – 12 км;

- местного значения Бекетово – Хорошовка, протяженность 24 км;

-местного значения Бекетово- Сысоевка , протяженность 3 км.

Местные дороги :

- Приютово – Новошахово – 15 км

- Подъезд к с. Новотураево – 1,0 км

- Подъезд к с. Кожай-Максимово – 3,8 км

Одной из основных проблем автодорожной сети сельского поселения Бекетовский сельсовет является то, что большая часть автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствует техническим нормативам.

Сооружения речного и воздушного транспорта в сельском поселении Бекетовский сельсовет отсутствуют.

1. **Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов груза на территории поселения**.

В состав сельского поселения Бекетовский сельсовет входят 7 населенных пунктов.

Таблица 1. Расстояния между с. Бекетово и населенными пунктами.

|  |  |
| --- | --- |
| Населенные пункты | Расстояние до с. Бекетово , км |
| с. Городецкое  | 5 |
| с. Новый  | 10 |
| с. Новотураево  | 22 |
| с. Кожай- Максимово | 12 |
| д.Сысоевка | 3 |
| д. Хорошовка | 24 |

Населенные пункты сельского поселения Бекетовский сельсовет сформированы застройкой усадебного типа с нечетко выраженной прямоугольной структурой улично-дорожной сети, обусловленной природным и историческим факторами.

Основными транспортными артериями в поселке являются главные улицы и основные улицы в жилой застройке. Такими улицами являются: село Бекетово– ул. Центральная , ул. Магистральная, ул. Полевая , село Городецкое – ул. Возрождения ,с. Новый– ул. Мира, с. Новотураево – ул. Салавата Юлаева , с. Кожай- Максимово – ул. Родниковая ,д. Хорошовка- ул. Луговая и д. Сысоевка- ул. Донская. Данные улицы обеспечивают связь внутри жилых территорий и с главными улицами по направлениям с интенсивным движением.

Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах на сегодняшний день проходят по поселковым дорогам, а также по центральным улицам. Интенсивность грузового транспорта незначительная. Транзитное движение транспорта осуществляется через населенный пункт с. Бекетово .

Таблица 2. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах сельского поселения Бекетовский сельсовет.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование автодорог | Дислокация | Протяженность, км | Присваиваемые идентификационные номера |
| 1 | Улица Школьная  | с. Бекетово | 1,168 | 80-295 ОП МП 80-127 |
| 2 | Улица Полевая  | с. Бекетово | 0,894 | 80-295 ОП МП 80-128 |
| 3 | Улица Рабочая  | с. Бекетово | 0,753 | 80-295 ОП МП 80-129 |
| 4 | Улица Центральная  | с. Бекетово | 1,317 | 80-295 ОП МП 80-130 |
| 5 | Улица Магистральная  | с. Бекетово | 0,748 | 80-295 ОП МП 80-131 |
| 6 | Улица Трудовая  | с. Бекетово | 0,598 | 80-295 ОП МП 80-132 |
| 7 | Улица Возрождения  | с. Городецкое  | 2,466 | 80-295 ОП МП 80-133 |
| 8 | Улица Молодёжная  | с. Новый  | 0,749 | 80-295 ОП МП 80-134 |
| 9 | Улица Мира  | с. Новый  | 0,288 | 80-295 ОП МП 80-135 |
| 10 | Улица Салавата Юлаева  | с. Новотураево  | 1,427 | 80-295 ОП МП 80-136 |
| 11 | Улица Заречная  | с. Новотураево  | 0,182 | 80-295 ОП МП 80-137 |
| 12 | Улица Солнечная  | с. Новотураево  | 0,379 | 80-295 ОП МП 80-138 |
| 13 | Улица Родниковая  | с. Кожай- Максимово | 2,000 |  |
| 14 | Улица Донская  | д. Сысоевка | 0,200 |  |
| 15 | Улица Луговая  | д. Хорошовка | 0,200 |  |
|  | ИТОГО |  | 13,4 |  |

Таблица 3. Общие данные по улично-дорожной сети в пределах МО.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели  | Единица измерения | Данные на 2015 г. |
| 1 | Общее протяжение уличной сети | км | 13,4 |
| 2 | Общая площадь уличной сети | тыс. кв. м. | 67000 |
| 3 | Плотность улично-дорожной сети | км/км2 |  |
| 4 | Площадь застроенной территории | км2 |  |

В результате анализа улично-дорожной сети сельского поселения Бекетовский сельсовет выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

- неудовлетворительное техническое состояние поселковых улиц и дорог;

- недостаточность ширины проезжей части (4-6 м);

- значительная протяженность грунтовых дорог;

- отсутствие дифференцирования улиц по назначению;

- отсутствие искусственного освещения;

 - отсутствие тротуаров необходимых для упорядочения движения пешеходов

1. **Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов на территории.**

На территории сельского поселения Бекетовский сельсовет объекты транспортной инфраструктуры отсутствуют.

*Анализ современной обеспеченности объектами транспортной инфраструктуры*

Уровень автомобилизации на территории сельского поселения на 2016 г составил 338 легковых автомобилей на 1189 жителя и имеет дальнейшую тенденцию к росту. Размещение гаражей на сегодняшний день не требуется, так как дома в жилой застройке имеют приквартирные участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.

**4.Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры.**

В связи с увеличением территорий под строительство индивидуального жилья увеличится транспортная нагрузка на улично-дорожную сеть.

Проектные решения по развитию сети внешних автодорог заключаются в проведении ремонтных мероприятий автодорог местного значения, обеспечивающих поселки устойчивыми внутренними и внешними транспортными связями.

В соответствии со Схемой территориального планирования муниципального района Ермекеевский район с целью создания условий для устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса на территории сельского поселения Бекетовский сельсовет предусмотрено:

Планируемое размещение автомобильных дорог и объектов автомобильного транспорта отображено на «Карте планируемого размещения объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, связи и транспортной инфраструктуры сельского поселения Бекетовский сельсовет. Карте населенных пунктов: с. Бекетово,

с. Городецкое, с. Кожай- Максимово, с. Новый , с. Новотураево, д. Сысоевка,

 д. Хорошовка с отображением планируемых объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, связи и транспортной инфраструктуры сельского поселения Бекетовский сельсовет».

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Целевые индикаторы и показатели развития системы транспортной инфраструктуры сельского поселения Бекетовский сельсовет.

Таблица 4 – Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития транспортной инфраструктуры – текущее состояние

| **Группа индикаторов** | **Наименование целевых индикаторов** | **Ед. изм.** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2032** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии доступности для населения транспортных слуг | Система автомобильных улиц и дорог | км | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 |
| Улучшенная структура улично- дорожной сети | м | 500 | 500 | 500 | 500 | 2900 | 13,4 |
| Показатели спроса на развитие улично- дорожной сети | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| Показатели степени охвата потребителей улично- дорожной сети | Транспортная обеспеченность  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Безопасность дорожного движения | % | 46 | 53 | 58 | 64 | 78 | 100 |
| Показатели надежности улично- дорожной сети | Объем реконструкции сетей (за год)\* | км | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

**5.Перечень и очередность реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения.**

Генпланом предусматривается создание системы автомобильных улиц и дорог, обеспечивающих необходимые транспортные связи поселков с сохранением существующей структуры улично-дорожной сети и с созданием четко выраженной структуры, классифицированной по назначению и параметрам движения, обеспечивающей пропуск возрастающих транспортных потоков, а также выходы на внешние автодороги.

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения в населенных пунктах Генеральным планом предусмотрено строительство улиц и дорог.

Категории улиц и дорог следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в табл. 9 СП 42.13330.2011«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»:

* главные улицы;
* улицы в жилой застройке: основные;
* улицы в жилой застройке: второстепенные;
* проезды.

Для движения пешеходов в состав улиц планируется обустройство тротуаров с шириной пешеходной части равной 1–2,25м, варьирующейся в зависимости от категории улицы. В связи с обслуживанием территории с. Бекетово, с. Городецкое, с. Кожай- Максимово, с. Новый , с. Новотураево, д. Сысоевка, д. Хорошовка внешними автомобильными дорогами, предлагается включение их участков в состав улично-дорожной сети. Участки автомобильных дорог общего пользования местного значения:

«Бекетово – Городецкое» протяженностью 5 км; местного значения «Бекетово- Новый» , протяженность – 10 км; местного значения «Бекетово – Новотураево» , протяженность – 22 км; местного значения «Бекетово – Кожай-Максимово» , протяженность – 12 км;

 местного значения «Бекетово – Хорошовка», протяженность 24 км; местного значения «Бекетово- Сысоевка» , протяженность 3 км.

в составе улично-дорожной сети переводятся в категорию главных улиц и сохраняют местное значение.

Таблица 5.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Населенный пункт | Показатели | Ед. изм. | Кол-во | Реконструкция на 1 оч. |
|
|  с. Бекетово  | Протяженность улично-дорожной сети, всего: | км | 4,9 | 4,9 |
| главных улиц | км | 3,1 | 3,1 |
| улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 1,8 | 1,8 |
| с. Городецкое  | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 2,466 | 2,466 |
| главных улиц | км | 2,466 | 2,466 |
|  с. Кожай- Максимово | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 2,0 | 2,0 |
| главных улиц | км | 2,0 | 20, |
|  с.Новый | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 1,037 | 1,037 |
| главных улиц | км | 0,288 | 0,288 |
| улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 0,749 | 0,749 |
| с. Новотураево  | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 1,988 | 1,988 |
| главных улиц | км | 1,427 | 1,427 |
| улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 0,561 | 0,561 |
| д. Сысоевка | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 0,2 | 0,2 |
| главных улиц | км | 0,2 | 0,2 |
| д. Хорошовка | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 0,2 | 0,2 |
| главных улиц | км | 0,2 | 0,2 |

Предложенная структура улично-дорожной сети максимально решает транспортные проблемы: обеспечивает необходимыми связями населенные пункты, повышает плотность главных и основных улиц, обеспечивает удобные выходы на региональные автодороги, а также решает проблему движения грузового транспорта в обход районов жилой застройки.

Планируемая потребность объектов дорожного сервиса определена, исходя из обеспеченности населения легковыми автомобилями на расчетный срок, согласно п. 11.3. СП 42.13330.2011, - 160 ед. на 1000 человек и проектной численности жителей – 1,5 тыс. чел. Расчетное количество автомобилей составит 240 единицы.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011, так:

- согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка, потребность в СТО - 1 пост. АЗС в с. Бекетово имеется , но временно закрыта.

Так как в населенных пунктах сельского поселения Бекетовский сельсовет дома в жилой застройке имеют приквартирные участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуального автотранспорта, размещения гаражей не требуется.

Объекты, не затронутые реконструкцией, сохраняются.

Объекты транспортной инфраструктуры, предлагаемые проектом к размещению, отображены на «Карте планируемого размещения объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и связи и транспортной инфраструктуры сельского поселения Бекетовский сельсовет. Карте населенных пунктов: с. Бекетово, с. Городецкое, с. Новый , с. Новотураево, с. Кожай- Максимово, д. Сысоевка, д. Хорошовка с отображением планируемых объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и связи и транспортной инфраструктуры сельского поселения Бекетовский сельсовет».

**6.Оценка эффективности мероприятий развития социальной инфраструктуры**

 ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Таблица 6 – Программа инвестиционных проектов улично – дорожной сети сельского поселения Бекетовский сельсовет.

| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Цель реализации** | **Сроки реализации** | **Общая сметная стоимость, тыс.руб.** | **Единица измерения**  | **Финансовые потребности, *тыс.руб.(без НДС)*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **начало** | **окончание** | **на весь период 2016-2032 гг.** | **по годам** |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021-2026** | **2027-2031** | **2032** |
| **1** | **2** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |  |
| 1. | обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков | Повышение качества улично- дорожной сети  | 2016 | 2032 | 27237 | 13,4 км | 27237 | 1237,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 1500,0 | 9000,0 | 7500,0 | 2000,0 |
| 2 | Уличное освещение  | Безопасность движения  | 2016 | 2032 | 2753 | 107 шт | 2753 | 134 | 142 | 148 | 156 | 162 | 988 | 850 | 173 |

1. **Структура инвестиций.**

Общий объём средств, необходимый на первоочередные мероприя­тия по модернизации объектов улично – дорожной сети сельского поселения Бекетовский сельсовет на 2016 - 2032 годы, составляет 29990,0 тыс. рублей. Из них наибольшая доля требуется на ремонт автомобильных дорог

Распределение планового объёма инвестиций по транспортной инфраструктуре с учётом реализуемых и планируемых к реализации проектов развития улично- дорожной сети, а также их приоритетности потребности в финансовых вложениях распределены на 2016 – 2032 годы. Полученные результаты (в ценах 2016 года) приведены в таб..7

**Таблица 7. Распределение объёма инвестиций на период реализации ПТР сель­ского поселения Бекетовский сельсовет, тыс. руб.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Виды услуг** |  **Инвестиции на реализацию программы** |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021-2026** | **2027-2031** | **2032** | **всего** |
| 1 | Ремонт дорогсетидорожной  | 1237,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 1500,0 | 9000,0 | 7500,0 | 2000,0 | 27237 |
| 2 | Освещение  | 134, | 142 | 148 | 156 | 162 | 988 | 850 | 173 | 2753 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В результате анализа состояния улично- дорожной сети сельского поселения Бекетовский сельсовет показано, что экономика поселе­ния является малопривлекательной для частных инвестиций. Причинами тому служат низкий уровень доходов населения, отсутствие роста объёмов производства, относительно стабильная численность населения. Наряду с этим бюджетная обеспеченность поселения находится на низком уровне. На настоящий момент предприятия, обслуживающие объек­ты транспортной инфраструктуры поселения отсутствуют. Поэтому в ка­честве основного источника инвестиций предлагается подразумевать поступления от вы­шестоящих бюджетов.

Оценочное распределение денежных средств на реализацию ПТР (в ценах 2016 го­да) приведено в таб.8

**Таблица 8. Источники привлечения денежных средств на реализацию ПКР сельского поселения Бекетовский сельсовет, тыс. руб.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Бюджеты всех уров­ней и част­ные инве­сторы** | **В т.ч. федеральный бюджет**  | **В т.ч. бюджет областной** | **В т.ч.****Местный бюджет** | **В т.ч. вне­бюджетные источники** |
| 1 | Ремонт дорогсетидорожной  | 27237 | 0 | 0 | 27237 | 0 |
| 2 | Освещение  | 2753 | 0 | 0 | 2753 | 0 |

Под внебюджетными источниками понимаются средства пред­приятий, внешних инвесторов и потребителей. Более конкретно распределение источни­ков финансирования определяется при разработке инвестиционных проектов.

Перспективы сельского поселения до 2032 года связаны с расширением производ­ства в сельском хозяйстве, растениеводстве, животноводстве, личных подсобных хозяйст­вах.

Рассматривая интегральные показатели текущего уровня социально-экономического развития сельского поселения Бекетовский сельсовет, отмечается следующее:

* бюджетная обеспеченность низкая.
* транспортная доступность населенных пунктов поселения низкая;
* наличие трудовых ресурсов позволяет обеспечить потребности населения и рас­ширение производства;
* состояние жилищного фонда - в большей части приемлемое с достаточно высо­кой долей ветхого жилья;

доходы населения на уровне средних по району.

**7. Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры.**

- развитие транспортной инфраструктуры поселения

-сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности

- формирование условий для социально- экономического развития

-повышение безопасности

-качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей , осуществляющих экономическую деятельность

-снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

**8. Предложение по институциональным преобразованиям. Совершенствованию правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности на территории сельского поселения Бекетовский сельсовет.**

Администрация муниципального района Ермекеевский район - администрация сельского поселения Бекетовский сельсовет осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 17 лет и подлежит корректировке ежегодно.

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану мероприятий, содержащемуся в разделе «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» настоящего Отчета. Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета МО, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1.Периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в транспортном хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии транспортной инфраструктуры;

2.Вверификация данных;

3.Анализ данных о результатах проводимых преобразований транспортной инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию транспортной инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления транспортных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.